**Příloha č. 3**

**TECHNICKÝ POPIS – Oprava místních komunikací**

Cenová nabídka obsahuje pouze strojní pokládku asfaltového souvrství, vč. spojovacího postřiku a následného ošetření pracovních spar (proříznutím a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou).

 Tzn., objednatel provede přípravné práce ve vlastní režii. Přípravné práce jsou uvažovány v rozsahu:

        přerovnání podkladů do požadovaných spádových poměrů asfaltovým recyklátem vč. zhutnění

-        výšková úprava povrchových znaků do nové nivelety komunikace (uzávěry vody/plynu, poklopů kanalizace, případně uličních vpustí)

-        v případě potřeby zřízení nových uličních vpustí

-        v předem určených místech (při pochůzce) pokládku betonových obrubníků jako vodící linie pro odvod povrchové dešťové vody

 **zhotovitel následně provede:**

 - lokální přehutnění podkladu vibračním válcem před pokládku podkladní živičné vrstvy

-        strojní pokládku podkladní asfaltové vrstvy ACP, včetně hutnění vibračním válcem

-        po zchladnutí a vytvrdnutí pokládané vrstvy (zpravidla druhý den) provede zhotovitel spojovací postřik z asfaltové emulze pro ideální spojení další vrstvy

-        následně zhotovitel provede strojní pokládku obrusné živičné vrstvy ACO

-        po zchladnutí (zpravidla druhý den) bude provedeno ošetření pracovních spar – proříznuto, zalito asfaltovou modifikovanou zálivkou

-        následuje předání provedeného díla objednateli spolu s fakturací uvedeného díla